RIDER TÉCNICO DE SOM
01 sistema de P.A. estéreo profissional, compatível com o porte do evento e as dimensões do espaço, preferencialmente RCF ou equivalente de qualidade profissional, devidamente dimensionado e operado por responsável técnico.

01 monitor de chão amplificado profissional, preferencialmente com falante de 12", das marcas QSC, RCF, Yamaha ou equivalente de qualidade profissional.

01 Microfone dinâmico. Modelo SHURE SM 58 ou semelhante, desde que aprovado por responsável técnico;

01 mesa de som profissional, com no mínimo 4 canais de entrada, alimentação phantom power +48 V e saída auxiliar independente para monitoramento. Preferencialmente Yamaha, Allen & Heath, Soundcraft ou equivalente profissional.

Cabos XLR balanceados de qualidade profissional, em quantidade suficiente para a interligação de todo o sistema, incluindo microfones, mesa de som e monitoramento. Comprimentos adequados à estrutura do palco.
Preferencialmente Santo Ângelo Ninja ou equivalente superior.

02 pedestais profissionais para microfone, sendo um destinado à voz e outro com ajuste adequado para a captação do violão, ou 01 pedestal duplo equivalente.

01 cadeira firme e confortável, sem braços, destinada ao músico.

01 mesa pequena, firme e descrita, destinada apoiar anotações, lixas, água, etc.

Solicita-se atenção ao controle de ruídos no palco e à posição do monitor de retorno, evitando microfonia e interferências na captação acústica do violão.

Emanuel Camarão Costa – Engenheiro de áudio. Contato: (61) 99616-4388
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	Instrumento 
	Mic 
	Stand 

	1
	Voz 
	SHURE SM 58
	RMV PSSU 00151 

	2
	Violão
	NEUMANN KM184 
	RMV PSSU 00151

	
	
	
	


Total de 2 microfones, Neumann KM184 já incluso. Não utilizar inserts ou processamentos externos nos canais sem autorização prévia do responsável técnico.
